淮北市中医医院医疗设备参数确认表
	申请购置科室
	 康复科
	是否单一来源
	是    否

	设备名称
	电子智能矫正镜
	数量
	1

	电气安全参数（符合GB9706.1医用电气设备标准）
1. 供电电源参考：AC220V±30V，额定频率50Hz±5Hz，符合医用电气设备标准即可
2. 整机额定输入功率≤200VA，低功耗，配备医用漏电、过载双重保护，适配康复大厅长期连续运行
整机结构与外形尺寸
1. 多安装模式：落地移动台车、壁挂安装等；台车配置静音锁止万向脚轮，转运灵活、定位稳固
2. 落地台车整机尺寸参考：（长×宽×高）：800mm×700mm×1700mm，符合医用标准，尺寸公差±15%
3. 镜面采用钢化防爆医用矫正镜，无光学畸变，保留传统姿势矫正镜视觉反馈功能；集成一体式镜面高清触控交互屏，多点触控操作
数据采集与AI分析系统
1. 高清成像摄像头全域捕捉人体全身影像，自动识别全身骨骼关键点，量化体态偏移、关节活动角度
2. 内置专业康复AI算法，自动处理影像数据，输出标准化骨骼关键点数据
核心评估检测功能
1. 静态体态检测：站立静态下自动识别头前伸、圆肩驼背、骨盆侧倾、长短腿、XO型腿等全身体态异常
2. 动态关节检测：实时追踪颈、肩、肘、髋、膝、踝主要关节活动轨迹，量化关节活动范围与运动控制能力
3. 多部位姿态评估：支持≥15组独立人体部位专项姿态、关节活动检测；可自由勾选组合检测项目，自定义检测序列，评估时长自由调节
4. 综合体质检测：内置多种标准化康复体质筛查项目，覆盖平衡、柔韧、肌力、代偿体态等临床常用评估内容
报告与数据存储管理
1. 检测完成自动生成图文一体化专业评估报告，包含原始影像、骨骼标注、量化数据、康复指导建议
2. 本地大容量存储，永久留存全部患者体态、体质检测历史档案，支持历次康复数据对比，直观展示康复改善效果
3. 报告支持打印、导出，方便病历归档与个性化康复方案制定
说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标
科室签字：
时间：     年    月

科室分管领导签字：
时间：     年    月

设备科签字：
时间：     年    月

设备科分管领导签字：
时间：     年    月



