淮北市中医医院医疗设备参数确认表
	申请购置科室
	 康复科
	是否单一来源
	是    否

	设备名称
	PT训练床及PT凳
	数量
	3套

	1.床面配置
床面整体尺寸：不小于1900×1200mm；床面采用医用环保PU抗菌皮革包裹，内部为一体式高回弹定型海绵，海绵厚度≥30mm，软硬适中、透气耐磨、便于擦拭消毒。
床体均布静载荷≥4000N，额定安全承载≥170kg，符合康复临床长期反复使用要求。
2.升降电机系统
配备1台医用低速静音电动推杆，升降运行平稳，空载升降速度合理，运行噪音低。
电动推杆最大输出推力≥8000N，最大拉力≥6000N；推拉双向自锁力均≥6000N，升降到位后锁止稳固无下滑。
搭载过载电流保护装置，遇阻自动停机，防止电机烧毁。
3.电气与控制系统
控制方式：手持有线手柄点动升降控制，操作简便。
额定输入电压：合理的输出电压、功率，能耗低。
床体侧面配备紧急停止开关，突发状况可一键切断升降动力，提升使用安全性。
外形尺寸与移动结构
床体四角配备医用静音万向脚轮，同步配置脚轮升降起落把手，可一键切换移动/固定模式，转运便捷、定位牢靠。
PT康复治疗凳
一、结构与材质
1. 整体由铝合金五星底座、液压升降油缸、凳面软垫组成；底座采用铝钢一体压铸成型，结构稳固抗侧翻。
2. 凳面为人体工学弧形设计，表层医用PU耐磨皮革，内部聚氨酯高密度海绵一次性发泡成型，久坐不易塌陷，方便日常擦拭消毒。
二、规格参数
3. 底座外径：凳面高度调节范围参考：300～600mm。
4. 内置高品质液压升降油缸，可实现高度无极调节，凳面支持360°自由旋转，便于康复医师多角度开展手法操作。
5. 额定安全承载≥2000N（约200kg），升降油缸具备承重自锁功能，调节后高度不回落。
三、功能特点
6. 底部配备静音万向滚轮，推行顺滑，移动灵活，适配康复床旁大范围操作。
7. 升降调节把手侧置设计，抬手即可调节高度，适配不同身高治疗师使用。
8. 主要用途：供康复治疗师在PT手法治疗、关节松动、牵引推拿时坐位移动操作使用。
说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标。
科室签字：
时间：     年    月

科室分管领导签字：
时间：     年    月

设备科签字：
时间：     年    月

设备科分管领导签字：
时间：     年    月



