淮北市中医医院医疗设备参数确认表
	申请购置科室
	 康复科
	是否单一来源
	是    否

	设备名称
	聚焦超声
	数量
	2

	基本参数：
1. 输出功率支持多档连续分级精准调节，每档位输出功率出厂精准标定，档位梯度均匀；
2. 采用脉冲聚焦超声诊疗技术；治疗声头端面配置专用高透声硅胶膜，内部填充医用高分子透声介质，大幅提升超声传导效率，减少能量损耗；
3. 聚焦超声换能器球面半径不小于50mm；
治疗控制参数：
1.单次治疗定时：连续可调，时间调节步进值1s，支持中途暂停计时；
2.治疗声头温控保护：声头辐射工作面最高表面温度≤50℃，避免局部过热灼伤软组织；
说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标。
科室签字：
时间：     年    月

科室分管领导签字：
时间：     年    月

设备科签字：
时间：     年    月

设备科分管领导签字：
时间：     年    月



